# 第四部分 用户需求书

“★ ” 号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 （请注意核对本需求书中的 “★” 号条款，避免遗漏）

★如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。

## 一、货物需求及技术规格

1. 全系标配无钥匙进入、无钥匙启动。
2. 包车内加装设备；包牌价（含车身价、上牌费、购置税、配置费）；全保（含交强险、车船税、第三者100万等）税。
3. 主要技术指标及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **主要技术指标** | **要求** |
| 1 | ★排放标准、燃油 | 国六B+OBD、汽油 |
| 2 | ★底盘发动机功率/扭矩 | 142kw/245N.m |
| 3 | ▲外形尺寸 | 5266 x 1850 x1790 |
| 4 | 满载总质量 | 2630KG |
| 5 | ▲整车装备质量 | 1696KG |
| 6 | ▲载质量 | 609KG |
| 7 | 轴距 | 3150mm |
| 8 | ▲接近角/离去角 | 31°/20° |
| 9 | 轮距(前/后) | 1570/1570mm |
| 10 | 最小离地间隙 | 208mm |
| 11 | ▲货厢长×宽×高 | 1510×1562×475mm |
| 12 | 油箱容量 | 73L |
| 13 | 最高车速（km/h） | 160 |
| 14 | ▲最小转弯半径 | 6.25m |
| 15 | 悬挂 | 前悬：双叉臂+稳定杆 、后悬：钢板弹簧 |
| 16 | 制动系统 | 前盘后鼓 |
| 17 | ▲增加配置1：防滚架，造型美观、易于捆绑物体、防止碰到后档玻璃 |  |
| 18 | ▲增加配置2：导航+倒车影像，倒车时可看到车后的障碍物，以免碰撞 | 10寸导航 |